(module NVE_PARTS:ULLGA-4 (layer F.Cu) (tedit 5E0E9456)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.025 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ULLGA-4 (at 2.1 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 0.325 0.3) (size 0.4 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 -0.3) (size 0.4 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.325 0.3) (size 0.4 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.325 -0.3) (size 0.4 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
