(module TDFN6 (layer F.Cu) (tedit 5E62AA5B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.325 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TDFN6 (at -0.254 -2.794) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd rect (at -0.65 -1.25) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.65 1.25) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -1.25) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.25) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -1.25) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.65 1.25) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd roundrect (at 0 0) (size 2 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
