(module 3x3TDFN8 (layer F.Cu) (tedit 5E62AA8B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.625 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 3x3TDFN8 (at 2.6 -0.2 90) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at -0.975 -1.5) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.975 1.5) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.325 -1.5) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 1.5) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.325 -1.5) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 1.5) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 -1.5) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 1.5) (size 0.3 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd roundrect (at 0 0) (size 2.3 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
