(module NVE_PARTS:GQFN-6 (layer F.Cu) (tedit 5E0E8F6D)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.65 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value GQFN-6 (at 2.65 -0.15 90) (layer F.Fab))
  (pad 7 smd rect (at 0 1.7) (size 2.5 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.01))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 2.75) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.01))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -2.75) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.01))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.75) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.01))
  (pad 5 smd rect (at 0 -2.75) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.01))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 2.75) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.01))
  (pad 6 smd rect (at -0.95 -2.75) (size 0.4 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.01))
)
