(module digikey-footprints:TDFN-8-1EP (layer F.Cu) (tedit 5D28A6FF)
  (descr "file:///C:/Users/alex_wegscheid/Downloads/EST02896_MR25H256-MR25H256A_Combined%20Datasheet_Rev1.4%20020117%20(5).pdf")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TDFN-8-1EP (at 0 4) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at 2.7 -1.905) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.7 -0.635) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.7 0.635) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.7 1.905) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.7 1.905) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.7 0.635) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.7 -1.905) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.7 -0.635) (size 1.25 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
