(module NVE_PARTS:MSOP-8 (layer F.Cu) (tedit 5E0D0B9A)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.69 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MSOP-8 (at 2.6 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 2.205) (size 0.43 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 -2.205) (size 0.43 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 2.205) (size 0.43 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.325 -2.205) (size 0.43 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 2.205) (size 0.43 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.325 -2.205) (size 0.43 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.975 2.205) (size 0.43 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.975 -2.205) (size 0.43 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
