(module NVE_PARTS:4x5mm_QSOP-16 (layer F.Cu) (tedit 5E0E8494)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.8725 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 4x5mm_QSOP-16 (at 3.8 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at 2.2225 2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.2225 -2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.5875 2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.5875 -2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.9525 2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.9525 -2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.3175 2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.3175 -2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.3175 2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.3175 -2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.9525 2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -0.9525 -2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.5875 2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.5875 -2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.2225 2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.2225 -2.76) (size 0.3 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
