(module NVE_PARTS:SOIC-8 (layer F.Cu) (tedit 5E0D0C0D)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.66 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC-8 (at 3.6 0 90) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.76) (size 0.51 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.76) (size 0.51 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.76) (size 0.51 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.76) (size 0.51 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.76) (size 0.51 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.76) (size 0.51 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.76) (size 0.51 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.76) (size 0.51 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
