(module NVE_PARTS:Narrow_Body_SOIC-16 (layer F.Cu) (tedit 5E0E949C)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -6.2 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Narrow_Body_SOIC-16 (at 6.25 -0.75 270) (layer F.Fab))
  (pad 8 smd rect (at 4.445 2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.445 -2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 -2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.905 -2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.635 2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.635 -2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.635 2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.635 -2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.905 2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 -2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.175 2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 -2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -4.445 -2.7625) (size 0.51 1.47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
